Инструкция по подключению ELM327 Bluetooth к смартфону под управлением ОС Android

1. Для начала установите программу Torque из PlayMarket для своего Android устройства;

2. Подключите ELM327 Bluetooth в диагностический разъем вашего автомобиля;

3. Включите зажигание или же заведите мотор, при этом на ELM327 Bluetooth должен зогореться световой индикатор;

4. Заходим в настройки вашего Android устройства;

5. Переходим в настройки беспроводных сетей;

6. Включаем Bluetooth и жмем кнопку "Настройки Bluetooth";

7. Жмем кнопку "Поиск устройств";

8. Выбираем найденный адаптер - OBD-II;

9. Вводим код сопряжения: 1234

10. Если код подошел и все хорошо, увидим надпись "Сопряжено, но не подключено". На этом настройка Bluetooth закончена;

11. Запускаем ранее установленную программу Torque;

12. После запуска программы Torque видим, что единственный прибор на главном экране программы НЕ АКТИВЕН;

13. Нажимаем на смартфоне кнопку "Меню" и заходим в "Настройки". В настройках выбираем пункт "OBD2 настройки адаптера";

14. Жмем "Тип соединения";

15. Выбираем "Bluetooth";

16. Жмем "Выберите устройство Bluetooth";

17. Выбираем то устройство, с которым установили сопряжение в пункте 10. На этом настройка программы Torque завершена. Возвращаемся на главный экран программы;

18. Жмем "Adapter Status";

19. Наблюдаем процесс установления связи с адаптером и ЭБУ вашего автомобиля;

20. Ждем пока не появятся 4 зеленые галочки. Если хотя бы одна галочка не появилась - значит вы что то сделали не так. Повторите инструкцию с пункта 2;

21. Выходим на главный экран программы и видим, что основной прибор стал активным и показывает текущие обороты двигателя. Для просмотра других приборов жмем "Realtime Information";

22. Получаем несколько экранов с приборами. Если нажать на прибор или пустое место на экране, то можно будет добавить/удалить прибор.

23. Желаем Вам успешной диагностики!
